Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

…………………………………………………………………

(nazwa lub pieczęć wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................

Tel./fax: ..............................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................

REGON: ..............................................................................................................................

NIP: ..............................................................................................................................

**Oferta dla PKS w Łukowie S.A.   
z siedzibą w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 29**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ………….. r. znak: ZO.2/2022 składam/y niniejszą ofertę i oferuję/emy wykonanie zamówienia publicznego sektorowego, którego przedmiotem jest dostawa w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. 2 fabrycznie nowych autobusów,

**za cenę brutto:** ………………….…………**,**.…..… **zł (słownie:** ………………….………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**);**

**w tym podatek VAT …………………………………………………….. (słownie ……………………. ……………………………………………………………………………………………………………………..);cena netto ………………...,………… zł (słownie: ………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………).**

Powyższa cena obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określonego w w/w zapytaniu ofertowym.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję/jemy się dostarczyć autobus: ....................................................................................................................

podać markę i typ oferowanego samochodu oraz oznaczenie wersji wyposażeniowej

o następujących parametrach techniczno-użytkowych:

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE  (WPISAĆ TAK/NIE LUB OFEROWANE PARAMETRY)** |
| **Autobus** |  |
| Liczba miejsc w autobusie minimum 22+kierowca +1 osoba stojąca |  |
| Autobus fabrycznie nowy nieużywany rok produkcji2022r  Wymagana homologacja producenta drugiego etapu umożliwiająca rejestracje autobusu z miejscami stojącymi ( min 22+kierwoca + 1 osoba stojąca ). Zamawiający nie dopuszcza dwuetapowej rejestracji pojazdu . |  |
| Pojazd bazowy wyprodukowany w 2022r  rok produkcji 2022 potwierdzony w COC pojazdu bazowego producenta pierwszego etapu ( tylko w przypadku jeśli występuje produkcja dwuetapowa ) .  . |  |
| Kolor grafitowy lub biały |  |
| Silnik diesla o pojemności minimum 2500 cm3 |  |
| Moc silnika min 180 KM |  |
| Norma emisji spalin min EURO VI D |  |
| Automatyczna skrzynia biegów min 8 stopniowa i bieg wsteczny. |  |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min 6300 kg |  |
| Systemy kontroli: ABS, ASR, ESP lub równoważne |  |
| Tachograf cyfrowy |  |
| Wspomaganie kierownicy |  |
| Immobiliser |  |
| Tempomat |  |
| Centralny zamek z pilotem |  |
| Elektryczne i podgrzewane lusterka boczne |  |
| Bez systemu start - stop |  |
| Hamulec postojowy ( uruchamiany manualnie za pomocą dźwigni ) |  |
| Zbiornik paliwa min. 100 l z podłączeniem do ogrzewania dodatkowego. |  |
| Światła obrysowe na dachu pojazdu przód/tył |  |
| Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów |  |
| Trzecie światło stop |  |
| Pełne światła LED ( mijania, drogowe, dzienne ) |  |
| Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni |  |
| Dodatkowy trzeci kluczyk z pilotem |  |
| Pojazd wyposażony w opony letnie . |  |
| Dodatkowy komplet kół z ogumieniem zimowym . |  |
| Rozstaw osi minimum 4100 mm |  |
| Długość autobusu minimum 7500 mm |  |
| Wysokość wnętrza wymagana w części pasażerskiej na całej długości przejścia min 2000 mm |  |
| Wysokość maksymalna autobusu 3450 mm |  |
| Oś tylna na kołach bliźniaczych . |  |
| Bagażnik o pojemności minimum 1 metr sześcienny |  |
| Fotele montowane na podwyższeniach ( dodatkowych kratownicach stalowych podnoszących poziom podłogi pod fotelami w stosunku do tunelu przejścia w autobusie ) |  |
| Obniżony stopień wejścia z oświetleniem. Poręcze ułatwiające wejście i wyjście z autobusu ( strona prawa i lewa ) |  |
| Półki bagażowe podsufitowe (prawa, lewa) wyposażone w panel oświetleniowy . Półka lewa wyposażona w zamykany schowek na dokumenty ( minimum formatu A4 ) . |  |
| Szyby podwójne termoizolacyjne ciemne |  |
| Okno dachowe uchylne pełniące role wyjścia ewakuacyjnego . |  |
| **Fotele** : Tapicerowane miękkie uchylne. Rozsuwane od strony przejścia zarówno podwójne ( tylko od przejścia ) jak i pojedyncze. Fotel pilota ze składanym siedziskiem. Siedzenie kierowcy komfortowe , wyposażone w podłokietnik i regulowany zagłówek. Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe na wszystkich fotelach. |  |
| Klimatyzacja dla kierowcy o mocy minimum 3 KW |  |
| Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej o mocy minimalnej 14 KW stanowiąca odrębny układ klimatyzacyjny działający niezależnie od klimatyzacji kokpitowej . Nadmuch centralny. |  |
| Dodatkowe ogrzewanie wodne konwektorowe wyposażone w nadmuch ciepłego powietrza . |  |
| Ogrzewanie suche powietrzne niezależne od pracy silnika o mocy minimum 4 KW . Urządzenie zamontowane pod podłogą autobusu w podwoziu. Ciepłe powietrze rozprowadzone równomiernie na całej długości autobusu. Dodatkowo wyposażone w programator czasu pracy . |  |
| Oświetlenie autobusu dzień/noc . |  |
| Kamera cofania zintegrowana z trzecią lampą stop . |  |
| Radio USB, CD. |  |
| Koło zapasowe z zestawem narzędzi |  |
| Hak holowniczy |  |
| Gaśnice autobusowe 2 szt. |  |
| Apteczka |  |
| Kamizelka odblaskowa dla osoby dorosłej |  |
| Tabliczki magnetyczne oznaczające przewóz osób na wózku inwalidzkim |  |
| Oznaczone wyjścia awaryjne |  |
| Tabliczki ze znakiem PFRON |  |
| Kolorystyka wnętrza do ustalenia z zamawiającym . |  |
| Transport autobusu na koszt i ryzyko wykonawcy . |  |
| Autoryzowana stacja obsługi producenta autobusu w odległości nie większej niż 200 km od siedziby zamawiającego .  Proszę podać adres autoryzowanej stacji obsługi producenta autobusu. |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji pojazdu oraz wyposażenia znajdującego się w pojeździe w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji |  |
| Komplet dokumentów pozwalających na rejestrację autobusu wykonawca przekaże zamawiającemu po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego . |  |
| Gwarancja na oferowany autobus minimum 24 miesiące . |  |
|  |  |

2. Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i nie wnoszę/simy do nich żadnych zastrzeżeń – uzyskałem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;

3. Akceptuję/emy termin realizacji zamówienia – 100 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy ws. zamówienia publicznego;

**4. Oświadczam/y, że udzielam/y:**

- ………………… miesięcznej gwarancji na podwozie, silnik i podzespoły nieograniczonej limitem kilometrów,

- ………………… miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą,

- ………………… letniej gwarancji na perforację blach nadwozia,

licząc od dnia zakończenia czynności odbioru przedmiotu zamówienia (podpisania protokołu odbioru bez uwag).

5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związany/ch niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od dnia składania ofert;

6. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w terminie   
i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

7. *Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:*

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach.

**\* - niepotrzebne skreślić**

……………………………………… ……………………………… ……………………………………………………………

miejscowość data czytelny podpis Wykonawcy

lub podpis nieczytelny z pieczątką imienną